附件1                  

双山香山旅游度假区南北闸精细化引排调度表
	调度时段
	调度原则
	核心操作要求
	关键控制指标

	汛期（6-9 月）
	预降预排、科学错峰、安全泄洪
	汛前预排至水位2.4—2.8m；实时按潮位调整运行模式，自流效率不足时启动泵站强排；超标准暴雨时满负荷运行。
	南闸泵站排涝流量10m³/s，北闸节制闸排涝流量22.35m³/s；每 2 小时巡查1次

	农业灌溉期
（3-5 月、10-11 月）
	按需引水、节约用水、保障灌溉
	选择长江潮位高于内河0.3m 且水质达 Ⅲ 类时段引水；东西片区轮灌，优先 6:00-10:00、16:00-20:00 引水。
	内河水位控制在3.2—3.5m；南闸覆盖西部10平方公里，北闸覆盖东部10平方公里

	夏季水质优化期
（7-8 月）
	活水循环、稀释净化、改善水质
	每周引水1—2次，单次4—6小时，“南进北出” 循环；每周2次低负荷扰动泵站。
	南闸引水15m³/s、北闸排水12m³/s；氨氮≤1.5mg/L、总磷≤0.3mg/L

	施工期间
	安全优先、精准管控、最小扰动、快速恢复
	施工单位提前7个工作日报备；分段围挡施工，保留临时行水通道； 施工废水处理达标后排放； 临时占用泵闸管理范围需采取防护措施。
	施工结束后3日内清理河道，恢复引排水功能

	重要活动期间
	
	提前15日排查水系、清理杂物； 核心区域河道水位控制在3.2—3.3m；活动期间暂停大规模引排水，24小时值守；突发水情按应急流程处置。
	活动结束后1日内恢复正常调度模式，开展水系巡查
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